Extras din *Anexa nr.2*

*la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale*

*pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei*

*nr.10 din 28 februarie 2019*

|  |
| --- |
| Tabelul 13 **Modul de publicare a indicatorilor de calitate tehnici pentru serviciul** **de transfer al datelor în bandă largă furnizat prin reţele****publice mobile celulare terestre**  |
| **Furnizorul**  |  |
| **Perioada de raportare**  |  |
| **1. Viteza de transfer al datelor** |
| 1.1. Viteza promovată de transfer al datelor, [Mbps] | Download |  |
| Upload |  |
| 1.2. Viteza maximă estimată de transfer al datelor, [Mbps] | UMTS | Download |  |
| Upload |  |
| LTE | Download |  |
| Upload |  |
| 1.3. Viteza medie de transfer al datelor în direcţia descendentă (download) (\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d05.gif), [kbps] | **Aprecierea** | **Valori de referinţă** | **Valoarea măsurată** |
| Foarte bun | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d05.gif≥ 10240 |  |
| Bun | 10240 >\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d05.gif≥ 6144 |  |
| Satisfăcător | 6144 >\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d05.gif≥ 2048 |  |
| Nesatisfăcător | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d05.gif< 2048 |  |
| 1.4. Viteza medie de transfer al datelor în direcţia ascendentă (upload) (\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d06.gif), [kbps] | **Aprecierea** | **Valori de referinţă** | **Valoarea măsurată** |
| Foarte bun | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d06.gif≥ 3072 |  |
| Bun | 3072 >\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d06.gif≥ 1024 |  |
| Satisfăcător | 1024 >\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d06.gif≥ 512 |  |
| Nesatisfăcător | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d06.gif< 512 |  |
| **2. Timpul de descărcare completă a paginii WEB –** Valoarea medie pe reţea a timpului de descărcare completă a paginii WEB (\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d07.gif), [s] | **Aprecierea** | **Valori de referinţă** | **Valoarea măsurată** |
| Foarte bun | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d07.gif**≤** 5 |  |
| Bun | 5 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d07.gif**≤** 10 |  |
| Satisfăcător | 10 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d07.gif**≤** 15 |  |
| Nesatisfăcător | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d07.gif**>** 15 |  |
| **3. Întârzierea de transfer al pachetelor de date –** Valoarea medie pe reţea a întârzierii de transfer al pachetelor de date(\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d08.gif), [ms] | **Aprecierea** | **Valori de referinţă** | **Valoarea măsurată** |
| Foarte bun | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d08.gif≤ 50 |  |
| Bun | 50 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d08.gif≤ 100 |  |
| Satisfăcător | 100 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d08.gif≤ 150 |  |
| Nesatisfăcător | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d08.gif> 150 |  |
| **4. Rata pierderii de pachete de date –** Valoarea medie pe reţea a ratei pierderii de pachete de date (\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d09.gif), [%] | **Aprecierea** | **Valori de referinţă** | **Valoarea măsurată** |
| Foarte bun | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d09.gif≤ 1 |  |
| Bun | 1 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d09.gif≤ 2 |  |
| Satisfăcător | 2 <\\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d09.gif≤ 3 |  |
| Nesatisfăcător | \\Intranet\datajur\Legi_Rom\DE\A19\g10d09.gif> 3 |  |
| **5. Rata de acoperire a populaţiei cu servicii de transfer al datelor în bandă largă**  | **Valoarea măsurată** |
| 5.1. Rata de acoperire a populaţiei Republicii Moldova cu servicii de date în bandă largă cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 512 kbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor, [%] |  |
| 5.2. Rata de acoperire a populaţiei Republicii Moldova cu servicii de date în bandă largă cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 1 Mbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor, [%] |  |
| 5.3. Rata de acoperire a populaţiei Republicii Moldova cu servicii de date în bandă largă cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 10 Mbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor, [%] |  |
| **6. Rata de acoperire a drumurilor publice cu servicii de transfer al datelor în bandă largă** | **Valoarea măsurată** |
| 6.1.Ratele de acoperire, a până la 20 de drumuri publice din cele specificate în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016 (selectate anual de ANRCETI până la data de 30 noiembrie al anului anterior termenului de prezentare/publicare), cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 512 kbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei/acoperirii în vehicul, [nominalizarea drumurilor publice, cu indicarea ratelor de acoperire pentru fiecare drum, în %] |  |
| 6.2. Ratele de acoperire, a până la 20 de drumuri publice din cele specificate în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016 (selectate anual de ANRCETI până la data de 30 noiembrie al anului anterior termenului de prezentare/publicare), cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 1 Mbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei/acoperirii în vehicul, [nominalizarea drumurilor publice, cu indicarea ratelor de acoperire pentru fiecare drum, în %] |  |
| 6.3. Ratele de acoperire, a până la 20 de drumuri publice din cele specificate în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016 (selectate anual de ANRCETI până la data de 30 noiembrie al anului anterior termenului de prezentare/publicare), cu o viteză medie de transfer al datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 10 Mbps, cu o probabilitate de 95% a recepţiei/acoperirii în vehicul, [nominalizarea drumurilor publice, cu indicarea ratelor de acoperire pentru fiecare drum, în %] |  |